R0:

Router(config)#int gi0/0/0

Router(config-if)#ip add

Router(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.192

Router(config-if)#no shu

Router(config-if)#no shutdown

R1:

Router(config)#int gi0/0/0

Router(config-if)#ip ad

Router(config-if)#ip address 192.168.10.65 55.255.255.224

Bad mask 0x37FFFFE0 for address 192.168.10.65

Router(config-if)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

R2:

Router(config)#int gi0/0/0

Router(config-if)#ip ad

Router(config-if)#ip address 192.168.10.97 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown







